РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сохранность комода и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода при его эксплуатации.
2. Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28⁰С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.
3. Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме (см. на обороте).
4. Лакированные покрытия перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью для удаления транспортной пыли и приданию комода окончательного внешнего вида.
5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
6. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок не защемился или не зацепился одеждой.
7. Комод нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др.

Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371-93, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

**Благодарим за покупку!**

**Срок службы комода – 3 года.**

**Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

**Гарантийный талон**

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой:

Дата выпуска:

Комплектовщик:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Подпись продавца:

*Производитель: ООО «Антел»*

*Россия, 606950, Нижегородская обл.,*

*р.п.Тоншаево, ул. Заводская, д.6*

*тел/факс: 8(83151) 2-22-35, 2-25-55*

*моб: 8-908-720-88-88*


*сайт: www.antelnn.ru*

*e-mail:* [*vega-krovatka@yandex.ru*](mailto:vega-krovata@yandex.ru)

**Комод детский 800/4**

Инструкция по сборке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Евровинт 7х50* | *22 шт.* |
|  | *Эксцентриковая стяжка* | *12 шт.* |
|  | *Шток эксцентрика* | *12 шт.* |
|  | *Гвоздь* | *50 шт.* |
|  | *Направляющие роликовые* | *4 компл.* |
|  | *Саморез 3,5х16* | *32 шт.* |
|  | *Саморез 3,5х19* | *16 шт.* |
|  | *Ключ* | *1 шт.* |
|  | *Шкант* | *16 шт.* |
|  | *Ручка* | *8 шт.* |
|  | *Саморез под ручку* | *8 шт.* |
|  | *Колесная опора* | *4 шт.* |
|  | *Межсекционная стяжка* | *2 шт.* |
|  | *Декоративная заглушка* | *6 шт.* |
|  | *Соединительный брус* | *1 шт.* |
|  | *Шаиба из ДВП* | *2 шт* |



***! Завод-изготовитель вправе:***

1. Отгружать товар с мелкими дефекатами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-93;
2. Вносить изменения в изделия и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.